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	    设备清单

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价万元
	小计
万元
	备注

	1
	新能源汽车专用诊断仪
	MS909PRO EV带ADAS辅助驾驶标定软件
	一、主机硬件（运行 ADAS 软件载体 MS909PRO EV）
屏幕：10.1 英寸，1920×1200 全高清电容触摸屏
系统：Android 10.0
CPU：八核处理器
内存 / 存储：8GB RAM + 256GB ROM
电池：11600mAh
通讯接口：MaxiFlash VCI，支持 CAN / CAN FD / DoIP / J2534 / RP1210，新能源车型高压诊断盒 EVDiag Box 配套（EV 专属），蓝牙 + USB 连接 VCI 通讯头
二、ADAS 标定软件（MaxiSys ADAS 拓展包）软件参数（软件内置）
1.前视单目 / 双目摄像头标定：LDW 车道偏离预警、FCW 前碰撞预警、AEB 自动紧急制动、TJA 交通拥堵辅助、TSR 交通标识识别
2.毫米波雷达标定：
3.ACC 自适应巡航、RCW 后方碰撞预警
4.盲点雷达标定：BSD 盲区监测、LCA 变道辅助
5.360 全景 AVM 环视标定（部分车型）
方向盘转角传感器 SAS 零点复位（ADAS 标定前置必备）
6. 部分车型激光雷达标定
支持车上 OBD 测试与车下测试两种方式；读取 SOC／SOH、单体压差与温差，可设置电压／温度阈值；支持单体电压或温度录制；可生成含电压、内阻、温度的检测报告
	套
	1
	
	
	

	2
	新能源汽车专用诊断仪
	MaxiSys UltraS EV 
	一、平板主机硬件
屏幕：12.7 英寸，分辨率 2176 × 1600
处理器：八核 CPU
内存存储：8GB RAM + 256GB 固态
操作系统：安卓 11.0
内置电池：18000mAh 大容量锂电池，配套智能充电底座
连接：双 WiFi、蓝牙、USB，支持 DOIP/CAN FD 协议
特色：旗舰 OS，支持左右分屏，边查资料边诊断
二、下位机：XLink 通讯盒（带 4 寸屏幕）
屏幕：4 英寸，分辨率 480×800
通讯方式：蓝牙 / USB / WiFi
协议：支持 DOIP、CAN FD、J2534
支持车上 OBD 与车下双模式；读取 SOC／SOH、单体压差与温差，可设阈值；生成含电压、内阻、温度的检测报告；支持 AI 电池包快检与 SOH 快检（2～3 分钟）
内置全车系 7 大驾驶辅助标定软件；动态标定可一键开启校准模式；静态标定提供位置参数与图文引导
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	3
	新能源汽车专用诊断仪
	Launch X431PRO3S+
	一、主机硬件参数
屏幕：10.1 英寸电容触摸屏，1280×800
系统：Android 10.0
CPU：高通八核处理器
内存 / 存储：4GB RAM + 64GB ROM
电池：6300mAh
无线：2.4G+5G 双频 WiFi、蓝牙
接口：Type-A、Type-C
摄像头：后置 800 万像素
工作温度：0℃~50℃，存储 - 20℃~70℃
二、诊断接头 SmartLink C V2.0
供电：DC 9~36V（12V 乘用车、24V 货车都支持）
通讯：蓝牙 / USB 有线
协议：CAN2.0、CAN FD、DoIP，支持 J2534 编程
功耗：≤6W
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